***«Материалы комплектации витринной маркизы «Джокер»»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Материалы комплектации**Вал - оцинкованная стальная труба D = 78Кронштейны - литой алюминий  для тенного и потолочного крепежаШарниры - литой алюминий с пружиной  для натяжения тканиФронтальный профиль - экструдиро-ванный алюминиевый профильРычаги - экструдированный алюминиевый профильСтандартный цвет - белый, возможно использование других красокпо системе RAL[**Тентовая ткань**](http://www.markiza.spb.ru/http%3A/www.markiza.spb.ru/catalog/) производства [Dickson-constant (Франция)](http://www.markiza.spb.ru/http%3A/www.dickson-constant.net)Состав ткани - 100% акриловая нитьВес - 290г/кв.м Водостойкость - 350 мм вод. ст.  Прочность на прорыв - 2200 N/5 смПрочность на разрыв - 350 NТемпературный режим эксплуатации - от -30 до +70 С  **Максимальные размеры**Максимальная ширина - 4,0 мМаксимальный вынос - 1,5 мУгол наклона - от 0 до 160 град. |   |